**河南牧业经济学院标准化考场监控**

**拼接屏维修项目询价函**

1. **维修项目名称及预算**

**采购名称：河南牧业经济学院**标准化考场监控拼接屏维修项目

**预 算:**45000.00元

1. **维修主要内容**

根据我校实际情况，需要对我校英才校区标准化考场监控拼接屏进行维修。主要维修项目包括更换主监控拼接屏中不显示和花屏的拼接屏幕。厂商需现场考察确定具体维修内容。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 地点 | 维修数量 | 维修内容 |
| 1 | 液晶拼接屏幕 | 英才 | 5块 | 更换屏幕并连接调试 |

参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 液晶拼接单元尺寸 | 46 寸超窄边液晶拼接单元 |
| 液晶拼接单元型号 | MG-4653L |
| 面板参数 | 面板类型 | 46”DID LED Panel |
| 显示尺寸 | 1018.08(W)\*572.67(H)(mm) |
| 显示比例 | 16：9 |
| 背光类型 | LED |
| 分 辨 率 | 1920\*1080 |
| 显示色彩 | 16.7M(8bit) |
| 亮 度 | 500cd/m2 |
| 对 比 度 | 4500:1 |
| 可视角度 | 178° |
| 响应时间 | ≤6ms |
| 使用寿命 | 60000 小时 |
| 物理拼缝 | 5.3mm |
| 功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 |
| 操作方式 | 遥控器 |
| 0输入输出接口 | D-15 针 RGB 输入(VGA) | 1 |
| DVI 输入 | 1 |
| HDMI 输入 | 1 |
| 复合视频输入(AV) | 2(BNC\*2) |
| 复合视频输出（AV） | 2(BNC\*2) |
| 控制信号输入 | RS232（RJ45-8 接口） |
| 控制信号环出 | RS232（RJ45-8 接口） |
| 电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
| 电源功耗 | ≤180W |
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
| 存储温度 | -20℃-60℃ |
| 工作/存储湿度 | 20%-80% |
| 安装系统 | 机柜/支架 | 定制 |
| 安装辅料 | 定制 |
| 安装方式 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 |

1. **维修完工要求：**

确保2018年12月10日前将我校英才校区主监控拼接屏维护维修到位，保证设备正常使用。

**四、 供应商报价要求：**

1.投标人须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格，持有年检合格的企业法人营业执照；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.报价清单请准确填写项目报价，报价清单需加盖单位公章、法人或委托人签字。（报价格式见附件一）

**五、 询价日期**

参与询价的厂家需2018年11月30日上午10：00前将报价单递交网络管理中心网络运维科。

**六、联系方式**

河南牧业经济学院网络管理中心网络运维科

地址：河南牧业经济学院龙子湖校区图书馆651室

联系人：马老师

电话：0371-86176060

**河南牧业经济学院网络管理中心**

**2018年11月27日**

**附件一：**

**河南牧业经济学院\*\*\*\*\*\*\*\*维护维修项目报价单**

**投标项目名称：**

**投标报价单位：**

**承诺完工时间:**

**投标总价：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 单价 | 数量 | 维修内容 | 总价 |
| 1 | 液晶拼接屏幕 |  | 5块 | 更换屏幕并连接调试 |  |
| 合 计 |  |

**产品参数：**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司**

 **法人（法人代表）签字：**

 **联系电话：**

 **年 月 日**

**附件二：**

**营业执照副本（复印件）**